**SZYBKA SKAKANKA HMS SK60 STALOWA LINKA BOKSERSKA**

SK60 HMS PREMIUM to szybka skakanka przeznaczona do ćwiczeń ogólnorozwojowych. Zapewnia poprawę formy fizycznej, spalenie tkanki tłuszczowej oraz kształtowanie mięśni pośladków, ud i łydek. Model dedykowany jest entuzjastom zdrowego trybu życia jak i profesjonalnym sportowcom oczekującym zaawansowanych parametrów użytkowych.

Model SK60 oprócz parametrów przyciąga wzrok nietuzinkowym wyglądem: czerwona opalizująca linka osadzona w chromowanym gnieździe które jest połączone z rączką wykończoną czarnym matowym lakierowaniem na pewno zwróci uwagę użytkowników doceniających dobry design.

Profesjonalna skakanka treningowa SK60 dzięki zastosowanym rozwiązaniom **umożliwia**:

- **Łatwiejszy trening dla początkujących** – dzięki stalowej lince o odpowiedniej sztywności **nie następuje plątanie** przy niskich prędkościach. Znacznie **łatwiej jest rozpocząć** cykl skoków – linka od pierwszego ruchu układa się w sztywną parabolę.

- **Efektywniejszy trening dla zaawansowanych**. Dzięki zastosowaniu stalowej linki o małym przekroju generującym **małe opory powietrza –** **ruch skakanki może być znacznie szybszy** niż w przypadku linki sznurkowej lub rzemiennej.

- **Duża trwałość**. Skakanka HMS SK60 to produkt na lata. Korpusy rączek, linka, łożyska wykonane są z trwałych stopów metali. Dwustronne łożyskowanie powoduje także, że nigdy nie występuje efekt wycierania się linki przy rączkach.



**Łożyska kulkowe – po pierwsze komfort**

Skakanka HMS SK60 dzięki zastosowaniu precyzyjnych łożysk:

- Jest wygodniejsza w użyciu ponieważ linka **nigdy nie ulega splątaniu**. Zastosowanie w obu rączkach łożysk o niskim poziomie tarcia gwarantuje, że linka obraca się tak samo w lewej i prawej rączce – nie następuje ósemkowanie które może przerwać trening.

- Jest trwalsza – **linka nigdy nie ulegnie przetarciu.** Dzieje się tak ponieważ linka nie ociera o gniazdo montażowe jak w zwykłych skakankach niełożyskowanych – zamiast tego obraca się cały zespół gniazdo + linka osadzone na łożysku.

- **Ruch jest płynny** i gładki – łatwiej rozpędza się niż w przypadku skakanki ze stałym osadzeniem linki.

**Łatwe skracanie linki - system Easy-Lock**

Jeśli korzystałeś już z tradycyjnych skakanek sznurkowych lub rzemiennych bez systemu Easy-Lock prawdopodobnie miałeś okazję skracać linkę za pomocą nożyczek lub węzłów. Pewnie wiesz, że to rozwiązania które działają dobrze tylko „w jedną stronę”. Dzięki zastosowaniu mechanizmu Easy-Lock – w prosty sposób skracasz lub wydłużasz linkę skakanki. Zalety Easy-Lock:

- **Skracasz i wydłużasz linkę skakanki dowolną ilość razy**, bez uszkadzania jej.

- Szybkość i prostota użycia Easy-Lock powoduje, że **ze skakanki mogą korzystać osoby o różnym wzroście**.


- **Nie są potrzebne dodatkowe narzędzia** jak śrubokręty czy nożyczki **aby dopasować długość linki**.

****

**Jak działa system Easy-Lock?**

Zmiana długości linki jest bardzo prosta:

1. Aby skrócić linkę po prostu umieść ją w gnieździe tak głęboko jak potrzeba dla uzyskania pożądanej długości.
2. Jeśli chcesz wyciągnąć linkę – naciśnij lekko stalową tuleję – to ona odblokowuje mechanizm
3. Kiedy tuleja blokująca jest lekko wciśnięta – po prostu pociągnij linkę.

**Trwałość, komfort i higiena użytkowania**

Zastosowanie stalowej linki gwarantuje, że linka **nigdy się nie przetrze**.

W przypadku skakanek starego typu wykonanych ze sznurka lub skórzanych - ich naturalną cechą było to, że z czasem brudziły się, zniechęcając do użycia wyglądem, nie mówiąc o higienie.

Zastosowanie poliuretanowego gładkiego pokrycia dla stalowych lin zapewnia **bezpieczeństwo i wysoki poziom higieny** – linkę można wyczyścić, usuwając z niej kurz lub pot. Syntetyczne pokrycie nie przyjmuje brudu oraz nie zostają na nim ślady po gumie np. butów.

SK60 spełnia wymogi dla użytkowników indywidualnych, siłowni i klubów fitness.



# 

# Specyfikacja:

* Linka: Stal pokryta PU
* Uchwyty: Aluminium + PVC
* Średnica linki: 2,5mm
* Możliwość regulacji długości linki

# Dane techniczne:

* Długość linki: 2780 mm
* Długość rączki: 155 mm
* Średnica rączki: 16mm
* Waga: 0,2 kg

# Uwagi:

* Gwarancja 24 miesiące